|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/RME 175  
Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 125-160 mm  
Montage an Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
  
Technische Daten:  
Material: Edelstahl  
  
Maße (ø): 175 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/RME 175  
Best.-Nr. 39909

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/RMK 175  
Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 125-160 mm  
Montage an Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
  
Technische Daten:  
Material: Kupfer  
  
Maße (ø): 175 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/RMK 175  
Best.-Nr. 39910