|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Smart Remote Steuerung mit integriertem Funkmodul (bidirektionale Funkkommunikation, Funktion ohne Sichtkontakt gegeben), magnetischer Rückseite zur Befestigung auf magnetischen Oberflächen und Wandhalterung als optionale Basisstation (auf Wunsch nutzbar, im Lieferumfang enthalten) für die Bedienung von LUNOS-Komponenten mit RF-Funktechnologie und Lüftungsgeräten wie LUNOMAT, Nexxt, Serien e2 und ego, RA 15-60 (es werden zur Ansteuerung der Lüftungsgeräte entsprechende Steuerungen mit RF-Funktechnologie wie z.B. 5/SC-RF, 5/UNI-RF oder 9/IBF-RF benötigt)  
Typ 5/SR-RF  
Funkfernsteuerung mit RF-Funktechnologie für die Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 (Es sind weitere Steuerungen zum direkten Betrieb der Geräte wie 5/SC-RF, 5/UNI-RF oder 9/IBF-RF erforderlich)  
Integriertes Funkmodul zur Kommunikation mit Komponenten der RF-Serie, wie z.B. 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 9/IBF-RF oder ego-RF oder ego60-RF  
Einsetzbar als zentraler Master in einem RF-Funksystem verwendbar (bis zu vier Master-Slave-Kreise einzeln ansteuerbar)  
Lieferung inklusive Wandhalterung mit Ladefunktion (Netzteil integriert). Die 5/SR-RF kann zusätzlich mittels USB-C Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden.  
Inklusive LEDs u.a. zur Filterwechselanzeige und Anzeige der Funktionen Sommerlüften, Nachtabsenkung und Intensivlüftung  
Einbau der Ladestation in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)  
Funkreichweite im Freifeld größer 100m, in Gebäuden typischer Weise 15m  
 Bidirektionale Kommunikation mit Lüftern oder Steuerungen möglich um Gerätestatusanzeigen an der Fernbedienung zu ermöglichen (z.B. direkte Anzeige des eingestellten Volumenstromes o.ä.)  
  
Technische Daten:  
Betriebsspannung: 5 V DC SELV (über Ladestation), 5 V USB-C bei Direktladung mit USB-C Ladekabel  
Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/SR-RF  
Best.-Nr. 41213