|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Zweipoliger Schalter für Lüfter Silvento ec  
Typ 5/W  
Zweipoliger Wippenschalter für Licht- und/oder Lüfterschaltung, Einbau in Standard-Schalterdose  
Für Lüfter mit Nachlauf oder mit Grundlast, bzw. bei einstufigem Betrieb mit Lichtkopplung  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß glänzend  
Material: Kunststoff  
  
Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Schalter  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/W  
Best.-Nr. 36641

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Serienschalter für Lüfter Silvento ec mit Feuchteregelung  
Typ 5/W2  
Serienschalter (bedruckt) mit zwei Wippen zur Schaltung des feuchte- und temperaturgesteuerten Lüfters Silvento ec  
V und KL mit Steuerungsplatinen der Typen 5/FK und 5/VOC  
Funktionsweise: Deaktivierung der Feuchteregelung, sowie Umschaltung zwischen Grund- und Bedarfslüftung im Nutzungsfall  
Einbau in Standard-Schalterdose  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß glänzend  
Material: Kunststoff  
  
Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Schalter  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/W2  
Best.-Nr. 36986

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Serienschalter (bedruckt) für Lüfter Silvento ec mit Feuchteregelung  
Typ 5/W2FK  
Serienschalter (bedruckt) mit zwei Wippen zur Schaltung des feuchte- und temperaturgesteuerten Lüfters Silvento ec  
V und KL mit Steuerungsplatinen der Typen 5/FK und 5/VOC  
Funktionsweise: Deaktivierung der Feuchteregelung, sowie Umschaltung zwischen Grund- und Bedarfslüftung im Nutzungsfall  
Einbau in Standard-Schalterdose  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß glänzend  
Material: Kunststoff  
  
Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Schalter  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/W2FK  
Best.-Nr. 39840