|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Komfort-Funk-Innenblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul, Netzteil und Anschlusskabel für Serie e2 und RA 15-60  
Typ 9/IBF-RF  
Komfort-Funk-Innenblende für Rundkanal DN 160  
Montage an Lüftertypen Serie e2 und RA 15-60 (Anschlusskabel bereits integriert)  
Aufnahme für ISO Coarse >45% Filter, Pollenfilter und Feinstaubfilter bzw. epm1 55%  
Netzteil, Steuerung und Sensorik sind werkseitig verbaut und verkabelt  
Bedienung über Taster direkt an der Blende sowie extern (5/UNI-RF, 5/SC-RF, Funkmodul UNI-EO) möglich  
Homee Smart Home Anbindung via UNI-EO optional erhältlich  
Fernbedienung RC-EO mit UNI-EO  
Im Abluftbetrieb werden Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Raumluft erfasst  
Im Betrieb mit Wärmerückgewinnung werden zusätzlich Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Außenluft erfasst und in die Regelung miteinbezogen  
Manuell verschließbar  
Filterwechsel- und Betriebsanzeige via LED  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA  
  
Eingangsspannung: 100-240 V 50/60 Hz  
Funkverbindung: 868 MHz (bidirektional, verschlüsselt)  
  
Maße geöffnet (H x B x T): 231 x 185 x 53 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 12 mm  
für Innendurchmesser: 154 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/IBF-RF  
Best.-Nr. 41183