|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Wandeinbaugehäuse  
Typ 9/MRD  
Wandeinbaugehäuse dient zur Montage des Rundkanals mit Ø 160 mm in der Außenwand  
Montage mit Lüftertypen der Serien e2 und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 und Nexxt möglich  
Integriertes Gefälle nach außen (Kennzeichnung beachten)  
Ersetzt die Kernlochbohrung  
  
Technische Daten:  
Material: PS  
  
Maße (H x B x T): 240 x 210 x 500 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/ MRD  
Best.-Nr.: 41139