|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Rundkanal für die Einschübe Serien e2 und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA 15-60, AB 30/60 und Nexxt  
Typ 9/R 160-500  
Rundkanal für die Montage der Einschübe Serien e2, und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA 15-60, AB 30/60 und Nexxt in die Außenwand sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm-S und -G  
Inkl. zwei Putzschutzdeckeln  
  
Technische Daten:  
Material: PP  
  
Maße (ø x L):  
Kernlochbohrung: 162 mm  
Abmessungen: 160 x 500 mm, kürzbar  
Innendurchmesser: 154 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/R 160-500  
Best.-Nr. 36765

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Rundkanal für die Einschübe Serien e2, und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA 15-60, AB 30/60 und Nexxt  
Typ 9/R 160-700  
Rundkanal für die Montage der Einschübe Serien e2, und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA 15-60, AB 30/60 und Nexxt in die Außenwand sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm-S und -G  
Inkl. zwei Putzschutzdeckeln  
  
Technische Daten:  
Material: PP  
  
Maße (ø x L):  
Kernlochbohrung: 162 mm  
Abmessungen: 160 x 700 mm, kürzbar  
Innendurchmesser: 154 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/R 160-700  
Best.-Nr. 39891