|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/WE 180  
Außengitter mit Krallenbefestigung, Insektenschutzgitter und Fassadenschutzring zur Aufputzmontage  
Montage an Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ABS  
  
Maße (ø): 180 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/WE 180  
Best.-Nr. 39852

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/AZ 180  
Außengitter mit Krallenbefestigung, Insektenschutzgitter und Fassadenschutzring zur Aufputzmontage  
Montage an Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
  
Technische Daten:  
Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016)  
Material: ABS  
  
Maße (ø): 180 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/AZ 180  
Best.-Nr. 41143

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/BE 180  
Außengitter mit Krallenbefestigung, Insektenschutzgitter und Fassadenschutzring zur Aufputzmontage  
Anwendung mit Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
  
Technische Daten:  
Farbe: besandet  
Material: ABS  
  
Maße (ø): 180 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/BE 180  
Best.-Nr. 39917