|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Bewegungsmelder  
Typ 5/BM  
Bewegungsmelder Typ 5/BM für den Einbau in die Steuerungsplatine der Typenreihe Silvento ec  
Präsenzdetektion mittels Radartechnologie, unsichtbar für den Nutzer, bis ca. 5m Reichweite, Empfindlichkeit einstellbar; nutzbar um die Bedarfslüftung zu aktivieren  
  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/BM  
Best.-Nr. 40082