|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Externes Zeitnachlaufmodul  
Typ 5/ZII  
Zeitnachlauf für AB 30/60  
Einbau in Abzweigdosen und 60 mm tiefe Schalterdosen, für programmierbare vollautomatische Nachlaufsteuerung, Einschaltverzögerung, Inversschaltung und wählbare Intervallschaltung  
  
Technische Daten:  
Nachlaufzeiten: 6 / 15 Min.  
Einschaltverzögerung: 0 / 120 sec.  
Intervallbetrieb: AUS oder alle 4 h, Laufzeit 30 Min. Inversbetrieb; Werkseinstellung 120 sec  
Einschaltverzögerung, 15 Min. Nachlauf, Intervallbetrieb und Inversbetrieb AUS  
  
Funktionsspannungsbereich: 180 bis 275 VAC  
Betriebsschaltstrom: max. 0,5 A  
Anschlussleistung: max. 115 W  
  
Maße (H x B x T): 49 x 35 x 10 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 5/ZII  
Best.-Nr. 39857