|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Schalldämmset für Serie e2

Typ 9/SW  
Schalldämmset zur Erhöhung der Außenschalldämmung und Reduktion der Eigengeräusche, bestehend aus zwei kürzbaren Schalldämmeinlagen (10-93 mm)  
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm  
Einsetzbar für Montagerohre ab 300mm Länge  
  
Technische Daten:  
Material: Melaminharzschaum  
  
Maße (H x B x T):  
Schalldämmeinlage: 16 x 462 x 95 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/SW  
Best.-Nr.: 39850