|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung  
Typ LUNOMAT  
Zentralgerät LUNOMAT für die Montage in Zwischenwände und abgehängte Decken  
Abgänge 4 x DN 125 mm  
Hocheffizienter Enthalpie-Wärmetauscher  
Druckbeständige und hocheffiziente ec-Radial-Motoren für hohe Volumenströme  
Austauschbare Filter der Klassen ISO ePM1 ≥ 55% (inklusive) und ISO ePM1 ≥ 80% verfügbar  
Bedienbarkeit mit allen Steuerungen von LUNOS (5/UNI-FT,5/UNI-RF,5/SC-FT,5/SC-RF)  
Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A  
Vorheizregister und Luftverteilsystem müssen bauseits gestellt werden  
  
Wärmebereitstellungsgrade:  
Max. Wärmebereitstellungsgrad: 95 %  
Max. Wärmebereitstellungsgrad 92 % (75 m³/h),  
nach EN 13141-7: 87% (100 m³/h),  
85% (125 m³/h)  
Max. Wärmebereitstellungsgrad  
nach PHI: 83%  
  
Technische Daten:  
Volumenstrom pro Gerät: max. 125 m³/h (stufenlos)  
Gehäuseschall: 45 dB(A)  
Max. Leistungsaufnahme: 52 W  
Spezifische Leistungsaufnahme  
(SPI) bei 50 Pa: 0,3 W/m³/h  
Spannungsversorgung: 100-240 V / 50/60 Hz  
Externe u. interne Leckage: Klasse A1  
Schutzklasse:  
Schutzart: IP 22  
  
Maße (H x B x T): 805 x 555 x 190 mm  
Gewicht: 24 kg  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ LUNOMAT  
Best.-Nr. 40149