|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Fassadenschutzring  
Typ 1/FSR-WE 180  
Fassadenschutzring zum Einkleben für den Rundkanal  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ABS  
  
Maße (ø): 154 mm (Innendurchmesser Rundkanal)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/FSR-WE 180  
Best.-Nr. 40093

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Fassadenschutzring  
Typ 1/FSR-AZ 180  
Fassadenschutzring zum Einkleben für den Rundkanal  
  
Technische Daten:  
Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016)  
Material: ABS  
  
Maße (ø): 154 mm (Innendurchmesser Rundkanal)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/FSR-AZ 180  
Best.-Nr. 41140