|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Silvento ec Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau  
Typ 3/UP-AS  
Unterputzgehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand mit  
rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80,  
leckluftdichter Rückschlagklappe und  
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme und -leitung  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: PS  
  
Maße (H x B x T): 270 x 270 x 107 mm

Abluftstutzen: DN 80  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 3/UP-AS  
Best.-Nr. 39832