|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Axial-Abluftventilator  
Typ AB 30/60 Bau  
Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand  
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm oder DN100 (ohne Schalldämmeinlage)  
Sondervariante ausschließlich zur unterstützenden Bautrocknung und Nutzung während der gesamten Bauphase  
Nicht für die Wohnungslüftung geeignet  
Bautrocknungslüfter für die Bauphase, inkl. 15 m Kabel und 230 V Schuko-Stecker  
  
Kernbohrung für Rundkanal: 162 mm  
Mindesteinbaulänge: 170 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ AB 30/60 Bau  
Best.-Nr. 41189