|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

LUNOtherm Fassadenschutzeinsatz  
Typ 1/FSE-WE  
Fassadenschutzeinsatz für das LUNOtherm-S und G  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA  
  
Maße (H x B): 345 x 53 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/FSE-WE  
Best.-Nr. 41186

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

LUNOtherm Z-Stück  
Typ Z-Stück  
Z-förmiger Putzrahmen für das LUNOtherm-S und G bei Versatz zwischen Lüftungsöffnung und Außengitter  
  
Technische Daten:  
Material: Aluminium  
  
Maße: individuell nach Einbausituation (Anfertigung nach vorherigen Kundenvorgaben im Bestellformular)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ Z-Stück  
Best.-Nr. 41166