|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/WE 115  
Außengitter mit Krallenbefestigung und Insektenschutzgitter zur Aufputzmontage für Rundkanal-Innendurchmesser 90-100 mm  
Montage an Lüftertyp Silvento ec  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ABS  
  
Maße (ø): 115 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/WE 115  
Best.-Nr. 39951

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/AZ 115  
Außengitter mit Krallenbefestigung und Insektenschutzgitter zur Aufputzmontage für Rundkanal-Innendurchmesser 90-100 mm  
Montage an Lüftertyp Silvento ec  
  
Technische Daten:  
Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016)  
Material: ABS  
  
Maße (ø): 115 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/AZ 115  
Best.-Nr. 41144

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/BE 115  
Außengitter mit Krallenbefestigung und Insektenschutzgitter zur Aufputzmontage für Rundkanal-Innendurchmesser 90-100 mm  
Besandet, geeignet zum Überstreichen in einer beliebigen Farbe  
Montage an Lüftertyp Silvento ec  
  
Technische Daten:  
Farbe: besandet  
Material: ABS  
  
Maße (ø): 115 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/BE 115  
Best.-Nr. 39953

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/RME 150  
Außengitter für Rundkanal-Innendurchmesser 80-125 mm mit Insektenschutz  
Ausführung in Edelstahl zum Stecken  
Montage an Lüftertyp Silvento ec  
  
Technische Daten:  
Material: Edelstahl  
  
Maße (ø): 150 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 60 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/RME 150  
Best.-Nr. 39907

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außengitter  
Typ 1/RMK 150  
Außengitter für Rundkanal-Innendurchmesser 80-125 mm mit Insektenschutz  
Ausführung in Kupfer zum Stecken  
Montage an Lüftertyp Silvento ec  
  
Technische Daten:  
Material: Kupfer  
  
Maße (ø): 150 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 60 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/RMK 150  
Best.-Nr. 39908