|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Adapter zur Verlängerung des ego und Nexxt  
Typ 2/AD 160  
Adapter für thermisch getrennte Rundkanäle mit Ø 160 mm, notwendig für den ego und Nexxt  
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm  
Ab diesen Wandstärken wird der 2/AD 160 für die Kanaltrennung benötigt:  
- ego ab 400 mm  
- Nexxt Unterputzvariante ab 475 mm  
- Nexxt Aufputzvariante ab 303 mm  
  
Technische Daten:

Material: EPP  
  
Maße (Ø x L): 152 x 100 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 2/AD 160  
Best.-Nr.: 39965