|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Gestensteuerung  
Typ 5/GS  
Bedienung von bis zu zwei 5/UNI-FT (Universalsteuerung), Nexxt und Silvento ec sowie Anschluss von Serien e2 und ego, RA 15-60 über die 5/UNI-FT (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Steuereinheit für die Geräte Serien e2 und ego, Nexxt sowie des Ablüfters RA 15-60 inklusive Bedienteil  
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor  
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)  
  
Technische Daten:  
Betriebsspannung: 12 V DC SELV  
Funktionsspannungsbereich: 0-10 V  
Betriebsschaltstrom: max. 5 A  
Leistungsaufnahme: 0,24 W, max. 1,5 W  
Anschlussleistung: max. 60 W  
  
Maße (B x H x T)  
des Bedienelements: 110 x 110 x 25 mm  
der Steuerung: 42 x 42 x 15,7 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/GS  
Best.-Nr. 40092