|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Universalsteuerung für LUNOMAT, Nexxt, Serien e2 und ego sowie RA 15-60  
Typ 5/UNI-FT  
Steuereinheit für die Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)  
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor; Intervall und Nachlauf  
Komfortfunktion wie Sommerlüften  
0-10 V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung  
Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Funktion Sommerlüften  
Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z.B. 5/W2U) oder Taster (z.B. 5/W2T) notwendig  
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief).  
  
Technische Daten:  
Betriebsspannung: 12 V DC  
Funktionsspannungsbereich: 0 - 10 V  
Betriebsschaltstrom: max. 5 A  
Anschlussleitung: max. 60 W  
  
Maße (B x H x T): 42 x 42 x 26 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/UNI-FT  
Best.-Nr. 40089