|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Brandschutz-Absperrvorrichtung für Silvento ec  
Typ 8/BS  
Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen bei Lüftermontage außerhalb des feuerfesten Schachtes  
Montage der Absperrvorrichtung erfolgt an der Schachtwand  
  
Technische Daten:  
Material: Brandschutz nach DIBt

Brandschutzstutzen: DN 80  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 8/BS  
Best.-Nr. 39535