|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Funkmodul für Silvento ec und Nexxt  
Typ FM-EO  
Funkmodul für 230 V-Geräte mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von Funksensoren oder Funkschaltern sowie von smart home-Systemen (z.B. homee)  
Verwendbar für Lüftertypen Silvento ec und Nexxt  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ FM-EO  
Best.-Nr. 40083

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Fernbedienung für LUNOMAT, Nexxt, Serien e2 und ego, RA 15-60 und Silvento ec  
Typ RC-EO  
Fernbedienung für Lüftertypen mit bidirektionaler Funktechnologie zur Regelung der Lüftungsstufen  
Unterputzmodul UPM-EO, UNI-EO oder FM-EO notwendig  
  
Technische Daten:  
Funkfrequenz: 868MHz  
Batterielos, Spannungsversorgung durch energy-harvesting (Tastendruck)  
  
Maße (B x H x T): 60 x 60 x 25 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ RC-EO  
Best.-Nr. 41141

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Externer Feuchte-Temperatur-Funksensor  
Typ SFT-EO  
Externer Feuchte-Temperatursensor mit Solar-Stromversorgung zur Kopplung an ein Funkmodul (UNI-EO oder FM-EO) mit bidirektionaler Funktechnologie  
Verwendbar für Lüftertypen Serien e2 und ego, RA 15-60 und LUNOMAT in Kombination mit UNI-EO und 5/UNI-FT, 5/UNI-RF oder 5/SC-FT, 5/SC-RF

Verwendbar für Lüftertypen Silvento ec und Nexxt in Kombination mit FM-EO  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ SFT-EO  
Best.-Nr. 40090

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Funkmodul für Universalsteuerung  
Typ UNI-EO  
Funkmodul für die 5/UNI-FT, 5/UNI-RF und 5/SC-FT, 5/SC-RF mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von Funksensoren oder Funkschaltern sowie von smart home-Systemen (z.B. homee)  
  
Verwendbar für Lüftertypen Serien e2 und ego, RA 15-60 und LUNOMAT  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ UNI-EO  
Best.-Nr. 40091

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Unterputzmodul  
Typ UPM-EO  
  
Unterputzmodul zur kabelgestützten Weiterleitung von bidirektionalen Funk-Steuerungssignalen an 230 V AC Lüfter oder Beleuchtung

Fabrikat LUNOS  
Typ UPM-EO  
Best.-Nr. 41142