|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung  
Typ KNX Control4-IW  
Ansteuerung der Lüftertypen Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie die Ablüfter ego, RA 15-60 und Silvento ec über den KNX-Bus  
Inbetriebnahme des Moduls KNX-Control4 erfolgt über die ETS (EIB Tool Software) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm  
Auslieferung erfolgt im umprogrammierten Zustand  
Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert  
  
Technische Daten:  
Einbau: Montage in UP- Dose 60/68 mm  
Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC)  
KNX Last: 10 mA  
Schutzart: IP20  
  
Maße (B x H x T): 50 x 50 x 20 mm  
(58 mm Diagonale)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ KNX Control4-IW  
Best.-Nr. 39977

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung  
Typ KNX Control4-REG  
Ansteuerung der Lüftertypen Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie die Ablüfter ego, RA 15-60 und Silvento ec über den KNX-Bus  
Inbetriebnahme des Moduls KNX-Control4 erfolgt über die ETS (EIB Tool Software) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm  
Auslieferung erfolgt im umprogrammierten Zustand  
Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert  
  
Technische Daten:  
Einbau: Hutschienenmontage  
Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC)  
KNX Last: 10 mA  
Schutzart: IP20  
  
Abmessungen REG-Gehäuse 4TE (72mm)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ KNX Control4-REG  
Best.-Nr. 55840