|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Silvento ec Brandschutz-Aufputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen  
Typ 3/AP-B  
Aufputzgehäuse 3/AP-B für den Wandeinbau mit  
rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80,  
metallischer Absperrvorrichtung mit der Feuerwiderstandklasse K90-18017,  
leckluftdichter Rückschlagklappe und Netzanschlußklemme

Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215  
  
Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Material: ASA  
Verfügbarer statischer Druck (V): 216 Pa  
  
Maße (H x B x T): 269 x 269 x 109,5 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 3/AP-B  
Best.-Nr. 39152