|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Silvento ec Unterputzgehäuse  
Typ 3/UP  
Wand- und Deckeneinbaugehäuse 3/UP für Wand- und Deckenmontage (Montagewinkel optional erhältlich)  
als radiale und axiale Variante mit Abluftstutzen DN 80 (Abluftstutzen nach oben, rechts, links oder hinten) mit  
leckluftdichter Rückschlagklappe und  
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme  
  
Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: PS  
Verfügbarer statischer Druck (V): 233 Pa  
  
Maße (H x B x T): 262 x 262 x 90,5 mm  
Abluftstutzen: DN 80  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 3/UP  
Best.-Nr. 40125