|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Steuerungsplatine für Silvento ec  
Typ 5/ZI  
Steuerungsplatine zum Einsatz in Silvento ec Ventilatoreinsatz V und Klemmlüfter KL  
Basisplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung

Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher  
Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar  
Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme  
Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar  
Service- und Wartungskit (SW-Kit oder 5/WM) erhältlich  
  
Technische Daten:  
Volumenströme 0/15/20/30/40/45/50/60/100 m³/h  
(konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/ZI  
Best.-Nr. 40287

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Steuerungsplatine für Silvento ec  
Typ 5/FK  
Steuerungsplatine zum Einsatz in Silvento ec Ventilatoreinsatz V und Klemmlüfter KL  
Komfortplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit

Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher  
Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar  
Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme  
Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar  
Service- und Wartungskit (SW-Kit oder 5/WM) erhältlich  
  
Technische Daten:  
Volumenströme 0/15/20/30/40/45/50/60/100 m³/h  
(konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung sowie den Feuchte- Regelbereich)  
Regelbereich 45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit (einstellbar)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/FK  
Best.-Nr. 40288

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Steuerungsplatine für Silvento ec  
Typ 5/VOC  
Steuerungsplatine zum Einsatz in Silvento-ec Ventilatoreinsatz und Klemmlüfter KL  
Platine VOC inkl. VOC-Sensor für die Lüftung auf Basis der Raumluftkonzentration von chemisch-organischen Substanzen (z.B. Gerüche, Chemikalien, Lösemittel und CO2-Äquivalenzberechnung) mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit

Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher  
Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar  
Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme  
Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar  
Service- und Wartungskit (SW-Kit oder 5/WM) erhältlich  
  
Technische Daten:  
Volumenströme 0/15/20/30/40/45/50/60/100 m³/h  
(konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung sowie den Sensor- Regelbereich)  
Regelbereiche:

45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit (einstellbar)  
1500 - 3000 ppm CO2 (einstellbar)  
0 - 60000 ppb VOC (einstellbar)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/VOC  
Best.-Nr. 40289

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Steuerungsplatine für Silvento ec  
Typ 5/KE  
Steuerungsplatine zum Einsatz in Silvento ec Ventilatoreinsatz V und Klemmlüfter KL  
Spezielle Platine für die Kellerlüftung mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Konfiguration der Zeitfunktion und Vorgabe der Regeltemperaturen. Bei den Regeltemperaturen wird die mittlere Raumtemperatur und die kälteste Stelle gewählt

Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher  
Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar  
Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme  
Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar  
Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich  
  
Technische Daten:  
Volumenströme 0/15/30/45/60 m³/h

(konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung sowie den Feuchte- Regelbereich)  
Regeltemperaturen, kälteste Stelle und 45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit (einstellbar)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/KE  
Best.-Nr. 40290