|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Komfort-Innenblende im Kunststoffdesign, inkl. epm1 55% Filter  
Typ 9/IBK-H  
Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160  
Montage an Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60  
Aufnahme für ISO Coarse >45% Filter oder für Filter der Kategorie epm1 55%  
Manuell verschließbar  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA  
  
Maße geöffnet (H x B x T): 191 x 180 x 77 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm  
für Innendurchmesser: 154 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/IBK-H  
Best.-Nr. 40179

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Komfort-Innenblende im Glasdesign, inkl. epm1 55% Filter  
Typ 9/IBG-H  
Komfort-Glas-Innenblende für Rundkanal DN 160  
Montage an Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60  
Aufnahme für ISO Coarse >45% Filter oder Filter der Kategorie epm1 55%  
Manuell verschließbar  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA, Blende Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
  
Maße geöffnet (H x B x T): 197 x 185 x 83 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm  
für Innendurchmesser: 154 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/IBG-H  
Best.-Nr. 40180