|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Winddrucksicherung für Serie e2  
Typ 9/WDSE  
Winddrucksicherung für Serie e2 bei erhöhter Windlast  
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm  
Einbau ab einer Wandstärke von 370 mm möglich  
  
Technische Daten:  
Material: EPDM  
  
Maße (Ø x L): 154 x 80 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/WDSE  
Best.-Nr.: 39860