|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Fassadenelement für Wandabschluss mit integriertem Schallabsorber für erhöhten Schallschutz  
Typ LUNOtherm-S+  
Abschlusselement zur Integration an den Rundkanal in das jeweilige WDVS der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm mit zusätzlich integriertem Schallabsorber (Einbau des Schalldämpfers modifiziert das LUNOtherm-S zum LUNOtherm-S+)  
Das LUNOtherm-S+ ist über- oder unterdämmbar  
Positionierung der Strömungsöffnung in der Laibung  
Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, ALD-SV, e2-Serie, AB 30/60 oder RA 15-60 geeignet  
Auf unterschiedliche Maße in Höhe und Breite kürzbar  
Insekten- und Vogelschutzgitter separat erhältlich

Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z.56.212-3628  
  
Technische Daten:  
Material: EPP

Wärmeleitfähigkeit (λ): 0,03 W/mK  
  
Maße (B x H x T):  
Fassadenelement: 930 x 700 x 60 mm  
Kürzbar bis: 630 x 400 mm  
Anschlussdurchmesser  
für Rundkanal (ø): 160 mm

Fabrikat LUNOS  
Typ S + 9/SD-LS  
Best.-Nr. 41154 + 41168