|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außenhaube  
Typ 1/KWE  
Universal-Außenhaube mit Schalldämmung und Rundkanalaufnahme zur Aufputzmontage  
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60, Serie ego und Nexxt  
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ABS  
  
Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/KWE  
Best.-Nr. 40272

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außenhaube  
Typ 1/KAZ  
Universal-Außenhaube mit Schalldämmung und Rundkanalaufnahme zur Aufputzmontage  
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60, Serie ego und Nexxt  
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand  
  
Technische Daten:  
Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016)  
Material: ABS  
  
Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/KAZ  
Best.-Nr. 40273