|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Smart Comfort Steuerung mit integriertem Funkmodul für die Serien e2 und ego sowie den RA 15-60, Nexxt und LUNOMAT

Typ 5/SC-RF  
Steuereinheit für die Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)  
Integriertes Funkmodul zur Kommunikation mit Komponenten der RF-Serie, wie z.B. 9/IBF-RF oder ego-RF Serie  
Ohne direkt angebundene Geräte als zentraler Master und Steuereinheit innerhalb des Funksystems verwendbar  
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall  
Komfortfunktionen wie Nachtabsenkung, Intensivlüftung und Sommerlüftung in Laufzeit und Stufe konfigurierbar  
0-10V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung  
Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Anzeige der Funktionen Sommerlüften, Nachtabsenkung und Intensivlüftung  
Folientastatur zur Bedienung der Steuerung im Lieferumfang enthalten  
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Betriebsspannung: 12 V DC SELV  
Funktionsspannungsbereich: 0-10 V  
Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)  
Betriebsschaltstrom: max. 5 A  
Anschlussleistung: max. 60 W  
  
Maße (B x H x T)  
des Bedienelementes 55 x 55 x 11 mm

des Rahmens 88 x 88 x 11 mm  
der Steuerung: 42 x 42 x 26 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/SC-RF  
Best.-Nr. 41197