|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Wanddurchführung für Silvento ec  
Typ 9/J30  
Wanddurchführung ohne Putzrahmen für die Nutzung des Lüftertyps Silvento ec in einer Außenwand  
Geeignet für die Silvento ec Gehäusetypen 3/UP-AS17,5, 3/UP sowie 3/AP  
  
Technische Daten:  
Material: PP  
  
Maße (ø x L):  
Kernlochbohrung: 100 mm  
Abmessungen: 98 x 300 mm, kürzbar  
Innendurchmesser: 85 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/J30  
Best.-Nr. 39845