|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Klemmlüfter für Vorwandinstallation und Sanitärzellen  
Typ KL  
Unterputzlüfter für den Einbau in z.B. Sanitärzellen oder in Leichtbau-Plattenverkleidungen mit leichter Montage durch einfache Klemmbefestigung  
Benötigt einen Wand- oder Deckenausschnitt von 210 x 230 mm  
Bestehend aus einem Lüfter mit leistungsstarkem und energiesparendem ec-Motor in einem Kunststoffgehäuse mit einer von vorne zu betätigenden Klemmbefestigung,  
einem seitlichem Abluftstutzen DN 80 und  
leckluftdichter Rückschlagklappe  
Mit schraubbarem Netzanschluss, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter und einer Dekorblende inkl. optischer Filterwechselanzeige mittels LED-Indikator  
Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht - die Beschreibung der Funktionalität bzw. Lüfterfunktionen ist im LV-Text der Steuerungsplatine enthalten

Entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 sowie den Vorgaben der EnEV  
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215  
  
Technische Daten:  
Grundlüftung: 0-100 m³/h (einstellbar)  
Bedarfslüftung: 0-100 m³/h (einstellbar)  
Schallleistungspegel: 18-54 dB(A)  
Verfügbare Druckdifferenz: 400 Pa  
Leistungsaufnahme: 1,8 - 6,2 W  
Spannungsversorgung: 230 V AC 50Hz  
SEL/SPI (nach (EU) 1254: besser 0,15 W/m³/h  
Schutzart: IP X5, Einsatz im Bereich 1 und 2 gem. VDE 0100-701 von Nassräumen zulässig  
Schutzklasse: II  
  
Maße (H x B x T): 260 x 260 x 25,5 mm (Blende)

Wandeinbautiefe: 120 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ KL  
Best.-Nr. 41212