|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außenhaube  
Typ 1/HSL  
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage  
Anwendung mit Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand  
Mindestbestellmenge: 100 Stück  
  
Technische Daten:  
Farbe: nach Kundenwunsch (Angabe des RAL Farbton)  
Material: Aluminium  
  
Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 1/HSL  
Best.-Nr.: 44053