|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Nexxt Einbaugehäuse für den Aufputz- und Unterputzeinbau  
Typ 3/NXT  
Nexxt Einbaugehäuse für den Aufputz- und Unterputzeinbau inkl. passivem Übergangsstück und zwei Adapter (2/AD 160)  
In Verbindung mit dem Aufputzset 3/NXT-AP auch als Aufputzvariante verwendbar  
Bei der Aufputzvariante sind ab 475 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig  
Ein Adapter pro 100 mm Wandstärke  
  
Maße (H x B x T): 480 x 480 x 170 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 3/NXT  
Best.-Nr.: 40102

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Nexxt Aufputzset  
Typ 3/NXT-AP  
Designabdeckung für das Nexxt Einbaugehäuse, notwendig zur Verwendung des Einbaugehäuses 3/NXT als Aufputzvariante  
Bei der Aufputzvariante sind ab 303 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig  
Ein Adapter pro 100 mm Wandstärke  
  
Maße (H x B x T): 500 x 500 x 175 mm

Fabrikat: LUNOS  
Typ: 3/NXT-AP  
Best.-Nr.: 40103