|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Silvento ec Zweiraum-Brandschutz-Unterputzgehäuse mit seitlichem Abluftstutzen  
Typ 3/UP-2BR  
Wandeinbaugehäuse 3/UP-2BR zur Wandmontage mit  
einem seitlichen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach oben, rechts oder links) DN 80,  
metallischer Absperrvorrichtung mit der Feuerwiderstandklasse K90-18017,  
leckluftdichter Rückschlagklappe und  
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme  
Für den zweiten Raum ist ein weiterer seitlicher Stutzen DN 80 vorhanden

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215  
  
Technische Daten:  
Material: Brandschutz nach DIBt  
Verfügbarer statischer Druck (V): 233 Pa  
  
Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm  
Abluftstutzen: DN 80  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 3/UP-2BR  
Best.-Nr. 39187