|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Netzteil 18 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS  
Typ 5/NT 18  
Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS  
Anschluss von max. 3 x ego, 6 x Serie e2 (3 Paare) oder 1 x RA 15-60 an das Netzteil möglich  
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)  
  
Technische Daten:  
Eingangsspannung: 230 V AC  
Ausgangsspannung: 12 V DC SELV  
Betriebsschaltstrom: max. 1,5 A  
Anschlussleistung: max. 24 W  
  
Maße (B x H x T): 47 x 49 x 25 mm

Fabrikat LUNOS  
Typ 5/NT 18  
Best.-Nr. 39973

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Netzteil 60 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS  
Typ 5/NT 60  
Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS  
Anschluss von max. 5 x ego, 10 x Serie e2 (5 Paare) oder 2 x RA 15-60 an das Netzteil möglich  
  
Technische Daten:  
Eingangsspannung: 230 V AC  
Ausgangsspannung: 12 V DC SELV  
Betriebsschaltstrom: max. 5 A  
Anschlussleistung: max. 60 W

Montage auf der Hutschiene (Breite: 2TE)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/NT 60  
Best.-Nr. 39974

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Netzteil 100 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS  
Typ 5/NT 100  
Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS  
Netzteil für min. zwei Steuerungen  
Anschluss von max. 10 x ego, 20 x Serie e2 (10 Paare) oder 3 x RA 15-60 an das Netzteil möglich  
  
Technische Daten:  
Eingangsspannung: 230 V AC  
Ausgangsspannung: 12 V DC SELV  
Betriebsschaltstrom: max. 7,5 A  
Anschlussleistung: max. 100 W

Montage auf der Hutschiene (Breite: 4TE)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/NT 100  
Best.-Nr. 40096