|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Smart Comfort Steuerung für die Serien e2 und ego sowie den RA 15-60, Nexxt und LUNOMAT  
Typ 5/SC-FT  
Steuereinheit für die Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)  
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall  
Komfortfunktionen wie Nachtabsenkung, Intensivlüftung und Sommermodus in Laufzeit und Stufe konfigurierbar  
0-10 V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung  
Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Anzeige der Funktionen Sommerlüften, Nachtabsenkung und Intensivlüftung  
Folientastatur zur Bedienung der Steuerung im Lieferumfang enthalten  
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Betriebsspannung: 12 V DC  
Funktionsspannungsbereich: 0-10 V  
Betriebsschaltstrom: max. 5 A  
Anschlussleitung: max. 60 W  
  
Maße (B x H x T)  
des Bedienelementes 55 x 55 x 11 mm

des Rahmens 88 x 88 x 11 mm  
der Steuerung: 42 x 42 x 26 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/SC-FT  
Best.-Nr. 40113