|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Universalsteuerung mit integriertem Funkmodul für LUNOMAT, Nexxt, Serien e2 und ego sowie RA 15-60  
Typ 5/UNI-RF  
Steuereinheit für die Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)  
Integriertes Funkmodul zur Kommunikation mit Komponenten der RF-Serie, wie z.B. 9/IBF-RF oder ego-RF Serie  
Ohne direkt angebundene Geräte als zentraler Master und Steuereinheit innerhalb des Funksystems verwendbar  
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall und Nachlauf  
Komfortfunktion wie Sommerlüften  
0-10V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung  
Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Funktion Sommerlüften  
Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z.B. 5/W2U) notwendig  
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)  
  
Technische Daten:  
Betriebsspannung: 12 V DC SELV  
Funktionsspannungsbereich: 0-10 V  
Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)  
Betriebsschaltstrom: max. 5 A  
Anschlussleistung: max. 60 W  
  
Maße (B x H x T): 42 x 42 x 26 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/UNI-RF  
Best.-Nr. 41158