|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

WLAN-Modul zur kabellosen Kommunikation mit dem Einrohrventilator Silvento ec

Typ 5/WM

WLAN-Modul zur kabellosen Kommunikation mit dem Einrohrventilator Silvento ec

Das Modul ermöglicht eine manipulationssichere Konfiguration bei der Installation (Vermieterschutz) und eine allumfängliche Diagnose im Betrieb

Betriebsdaten können in Echtzeit und bei Bedarf über einen längeren Zeitraum erfasst, ausgewertet und heruntergeladen werden

Das WLAN-Modul 5/WM erzeugt ein eigenes Netzwerk zur direkten Verbindung. Ebenso ist eine Einbindung des Moduls in ein bestehendes Netzwerk möglich.

Die Betriebsdatenerfassung aus übergeordneten Automatisierungen und/oder Gebäudeleitsystemen kann per das MQTT-Protokoll erfolgen

Zur Verwendung wird weder eine App noch eine Registrierung benötigt.

WLAN‑Modul 5/WM, Anschlussmaterial, Bedienungs- und Installationsunterlagen gehören zum Lieferumfang

**Technische Daten:**

Funkstandard: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Sicherheitsmerkmale: Verschlüsselte Verbindung (WPA2/WPA3)

Maße (H x B x T): 33 x 29 x 7 mm

Fabrikat LUNOS

Typ 5/WM

Best.-Nr. 40281