|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Standard-Innenblende  
Typ 9/IBE  
Standard-Innenblende für den Rundkanal DN 160  
Montage an Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter  
Manuell verschließbar durch einfaches Verdrehen der Designblende um 180°  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA  
  
Maße geöffnet (H x B x T): 180 x 180 x 35 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm  
für Innendurchmesser: 154 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/IBE  
Best.-Nr. 39851

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Schallschutzblende  
Typ 9/IBS  
Innenblende für erhöhte Schallschutzanforderungen für den Rundkanal DN 160  
Montage an Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter  
Erhöhte Schalldämmung  
Verschließbar durch ein deckelintegriertes Federelement  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA  
  
Maße geschlossen (H x B x T): 250 x 250 x 71 mm  
Maße geöffnet (H x B x T): 250 x 250 x 86 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm  
für Innendurchmesser: 154 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/IBS  
Best.-Nr. 39947

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Komfort-Innenblende im Kunststoffdesign  
Typ 9/IBK  
Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160  
Anwendung mit Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter  
Manuell verschließbar  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA  
  
Maße geöffnet (H x B x T): 191 x 180 x 60 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm  
für Innendurchmesser: 154 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/IBK  
Best.-Nr. 40087

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Komfort-Innenblende im Glasdesign  
Typ 9/IBG  
Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160  
Anwendung mit Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60  
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter optional  
Manuell verschließbar

Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA, Blende Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
  
Maße geöffnet (H x B x T): 197 x 185 x 66 mm  
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm  
für Innendurchmesser: 154 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/IBG  
Best.-Nr. 40088