|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Fassadenelement für Wandabschluss  
Typ LUNOtherm-G  
Abschlusselement zur Integration an den Rundkanal in das jeweilige WDVS der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm  
Das LUNOtherm-G ist über- oder unterdämmbar  
Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, ALD-SV, Serie e2, AB 30/60 oder RA 15-60 geeignet  
Positionierung der Strömungsöffnung in der Laibung  
Auf unterschiedliche Maße in der Länge kürzbar  
Insekten- und Vogelschutzgitter separat erhältlich

Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z.56.212-3628  
  
Technische Daten:  
Material: EPP

Wärmeleitfähigkeit (λ): 0,03 W/mK  
  
Maße (B x H x T) des  
Fassadenelement: 580 x 350 x 60 mm  
Anschlussdurchmesser  
für Rundkanal (ø): 160 mm

Fabrikat LUNOS  
Typ G  
Best.-Nr. 41100