|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 01/25 | | **Ausschreibungstext** 5/SC-RF | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |
| **Pos.** | **Stück** | **Text** | | | **Einzelpreis** | **Gesamtpreis** |
|  |  | **Smart Comfort Steuerung mit integriertem Funkmodul für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego und RA 15-60**  **Typ 5/SC-RF**  Steuereinheit für die Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)  Integriertes Funkmodul zur Kommunikation mit Komponenten der RF-Serie, wie z.B. 9/IBF-RF oder ego-RF Serie  Ohne direkt angebundene Geräte als zentraler Master und Steuereinheit innerhalb des Funksystems verwendbar  Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall  Komfortfunktionen wie Nachtabsenkung, Intensivlüftung und Sommerlüftung in Laufzeit und Stufe konfigurierbar  0-10V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung  Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Anzeige der Funktionen Sommerlüften, Nachtabsenkung und Intensivlüftung  Folientastatur zur Bedienung der Steuerung im Lieferumfang enthalten  Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 12 V DC SELV  Funktionsspannungsbereich: 0-10 V  Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)  Betriebsschaltstrom: max. 5 A  Anschlussleistung: max. 60 W  Maße (B x H x T)  des Bedienelements: 88 x 88 x 11 mm  der Steuerung: 42 x 42 x 31 mm  Fabrikat LUNOS  Typ 5/SC-RF  Best.-Nr. 41197 | | |  |  |