|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 01/25 | | **Ausschreibungstext** 5/NT 18 | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |
| **Pos.** | **Stück** | **Text** | | | **Einzelpreis** | **Gesamtpreis** |
|  |  | **Netzteil 18 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS**  **Typ 5/NT 18**  Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung), 5/SC-FT, 5/SC-RF (Smart-Comfort Steuerung) und 5/GS (Gestensteuerung)  Anschluss von max. 3 x ego, 6 x Serie e² (3 Paare) oder 1 x RA 15-60 an das Netzteil möglich  Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)  **Technische Daten:**  Eingangsspannung: 230 V AC  Ausgangsspannung: 12 V DC SELV  Betriebsschaltstrom: max. 1,5 A  Anschlussleistung: max. 24 W  Maße (H x L x T): passend für tiefe Schalterdose  Fabrikat LUNOS  Typ 5/NT 18  Best.-Nr. 39973 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 01/25 | | **Ausschreibungstext** 5/NT 60 | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |
| **Pos.** | **Stück** | **Text** | | | **Einzelpreis** | **Gesamtpreis** |
|  |  | **Netzteil 60 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS**  **Typ 5/NT 60**  Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung), 5/SC-FT, 5/SC-RF (Smart-Comfort Steuerung) und 5/GS (Gestensteuerung)  Anschluss von max. 5 x ego, 10 x Serie e² (5 Paare) oder 2 x RA 15-60 an das Netzteil möglich  Montage auf der Hutschiene  **Technische Daten:**  Eingangsspannung: 230 V AC  Ausgangsspannung: 12 V DC SELV  Betriebsschaltstrom: max. 5 A  Anschlussleistung: max. 60 W  Fabrikat LUNOS  Typ 5/NT 60  Best.-Nr. 39974 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 01/25 | | **Ausschreibungstext** 5/NT 100 | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |
| **Pos.** | **Stück** | **Text** | | | **Einzelpreis** | **Gesamtpreis** |
|  |  | **Netzteil 60 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS**  **Typ 5/NT 100**  Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung), 5/SC-FT, 5/SC-RF (Smart-Comfort Steuerung) und 5/GS (Gestensteuerung)  Netzteil für min. zwei Steuerungen  Anschluss von max. 10 x ego, 20 x Serie e² (10 Paare) oder 3 x RA 15-60 an das Netzteil möglich  Montage auf der Hutschiene  **Technische Daten:**  Eingangsspannung: 230 V AC  Ausgangsspannung: 12 V DC SELV  Betriebsschaltstrom: max. 7,5 A  Anschlussleistung: max. 100 W  Fabrikat LUNOS  Typ 5/NT 100  Best.-Nr. 40096 | | |  |  |