|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 01/25 | | **Ausschreibungstext**  **KNX Control4-IW** | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |
| Pos. | Stück | Text | | | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | **KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung**  **Typ KNX Control4-IW**  Ansteuerung der Lüftertypen Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie die Ablüfter ego, RA 15-60 und Silvento-ec über den KNX-Bus  Inbetriebnahme des Moduls KNX-LUNOS-CONTROL4 erfolgt über die ETS (EIB Tool Software) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm  Auslieferung erfolgt im umprogrammierten Zustand  Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert  **Technische Daten:**  Bezeichnung: KNX-LUNOS-CONTROL4-IW  Einbau: Montage in UP- Dose 60/68 mm  Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC)  KNX Last: 10 mA  Schutzart: IP20  Maße (B x H x T): 50 x 50 x 20 mm  (58 mm Diagonale)  Fabrikat LUNOS  Typ KNX Control4-IW  Best.-Nr. 39977 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 01/25 | | **Ausschreibungstext**  **KNX Control4-REG** | | | Ein Bild, das Schrift, Logo, Text, Grafiken enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | |
|  | |  |  |  |  | |
| Pos. | Stück | Text | | | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | **KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung**  **Typ KNX Control4-REG**  Ansteuerung der Lüftertypen Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie die Ablüfter ego, RA 15-60 und Silvento-ec über den KNX-Bus  Inbetriebnahme des Moduls KNX-LUNOS-CONTROL4 erfolgt über die ETS (EIB Tool Software) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm  Auslieferung erfolgt im umprogrammierten Zustand  Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert  **Technische Daten:**  Bezeichnung: KNX-LUNOS-CONTROL4-REG  Einbau: Hutschienenmontage  Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC)  KNX Last: 10 mA  Schutzart: IP20  Abmessungen REG-Gehäuse 4TE (72mm)  Fabrikat LUNOS  Typ KNX Control4-REG  Best.-Nr. 55840 | | |  |  |