|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme  
Typ 1/HWE-2  
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage  
Montage an Lüftertypen ego Serie und Nexxt  
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)  
Material: Aluminium  
  
Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/HWE-2  
Best.-Nr. 40107

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme  
Typ 1/HAZ-2  
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage  
Montage an Lüftertypen ego Serie und Nexxt  
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand  
  
Technische Daten:  
Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)  
Material: Aluminium  
  
Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/HAZ-2  
Best.-Nr. 40108