|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Silvento ec Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau  
Typ 3/UP-AS17,5  
Wandeinbaugehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand mit rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80,  
leckluftdichter Rückschlagklappe und  
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme  
Verpackungseinheit inklusive Rohr 9/J30 mit Durchmesser 98 mm und einer Länge von 300 mm sowie Styroporkleber  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: PS  
  
Maße (H x B x T): 270 x 270 x 175 mm  
Abluftstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS  
Typ 3/UP-AS17,5  
Best.-Nr. 39842