|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Brandschutz-Zweitraumanschluss für Silvento ec  
Typ 8/B2  
Zweitraumset für Unterputzgehäuse 3/UP-2BR und 3/UP-2BA  
Bestehend aus Brandschutzstutzen für den zweiten Raum und Wandabschluss/Innenblende 2/ZSKA als Zweitraumanschluss  
inkl. Filtereinsatz für den zusätzlichen Raum  
  
Technische Daten:  
Material: Brandschutz nach DIBt  
  
Brandschutzstutzen: DN 80  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 8/B2  
Best.-Nr. 39543