|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Radial-Abluftventilator  
Typ RA 15-60  
Hocheffizienter Radiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand  
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm  
Besteht aus einem hocheffizienten ec-Motor, Dämmringen, akustisch optimierte Schallabsorber und einem waschbaren ISO Coarse >45% Filter  
Rückschlagklappe 9/WDS ABL optional erhältlich  
Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX-Control4 und smart home möglich  
  
Technische Daten:  
Volumenstrom: 15 – 60 m³/h  
Schallleistungspegel LW: 24 – 45 dB(A)  
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 16 – 37 dB(A)  
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 6 – 27 dB(A)  
Leistungsaufnahme: 0,6 – 7,2 W  
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,04 – 0,12 W/m3h  
Spannungsversorgung: 12 V DC SELV  
Schutzklasse: IP 20  
  
Kernbohrung für Rundkanal: 162 mm  
Mindesteinbaulänge: 180 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ RA 15-60  
Best.-Nr. 39996