|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Komfortsteuerung für Serien e2 und ego, RA 15-60, Silvento ec, Nexxt und LUNOMAT   
Typ Touch Air Comfort (TAC)  
Komfortsteuerung, inklusive tiefer Elektronikdose für den waagerechten Einbau in Hohlwandkonstruktionen und Massivwänden  
Direkter Betrieb von bis zu vier Lüftern der Serie e2 oder zwei ego oder einem RA 15-60  
Weitere Geräte sind über zusätzlich angebundene 5/UNI-FT steuerbar (separates Netzteil notwendig)  
Drei Schalteingänge für zusätzliche Koppelung mit Bedienschaltern  
Anzeige aller Eingaben erfolgt über das stromsparende E-Ink-Display  
Integrierter Feuchte- und Temperatursensor mit Grenzwertsteuerung aller jeweils verfügbaren Lüfterstufen  
Optionaler CO2-Sensor (SCO2-TAC) zur kombinierten oder alleinigen Grenzwertsteuerung in Kombination mit dem Feuchte- und Temperatursensor  
Grenzwerteinstellungen manuell oder automatisch konfigurierbar  
Konfiguration des Bedienteils per LUNOS-Planungscode oder manuell per intuitive Menüführung  
Einschränkung der Bedienbarkeit durch sog. Vermieterschutz (z.B. Deaktivierung bestimmter Funktionen zum Bauten- und Feuchtigkeitsschutz)  
Tägliche Komfortzeitpläne zur Erstellung individueller Lüftungssteuerungen in Zeitabhängigkeiten  
Schnellzugriffe auf alle Grundfunktionen der Lüftertypen (Abwesenheitsmodus, Partymodus, Nachtmodus, Querlüften, Sommerlüften) per Touch-Bedienfeld  
Anzeige von bestimmten Ereignissen, wie Filterwechseln oder Fehlermeldungen  
USB-Schnittstelle für Export aufgezeichneter Lüftungsdaten, Software-Updates und Sprachänderungen  
Empfohlene Einbauhöhe: 1,4 - 1,6 m  
  
Technische Daten:  
Gerätespannung: 12 V DC SELV  
Versorgungsspannung: 100-240 V AC 50-60Hz  
Schutzart: IP20  
  
Maße (H x B x T): 155 x 97 x 20 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ TAC  
Best.-Nr. 39946