|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Serienschalter

Typ 5/W2U  
Zwei-Wippenschalter (bedruckt) für die Universalsteuerung (5/UNI-FT und 5/UNI-RF) zur dreistufigen Schaltung von Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 sowie zur Aktivierung der Sommerlüftung und Zurücksetzen der Filterwechselanzeige

Einbau in Standard- Schalterdose  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß glänzend  
Material: Kunststoff  
  
Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Schalter  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/W2U  
Best.-Nr. 39972

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Serientaster  
Typ 5/W2T  
Zwei-Wippentaster (bedruckt) für die Universalsteuerung (5/UNI-FT) zur dreistufigen Schaltung der Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 sowie zur Aktivierung der Sommerlüftung und Zurücksetzen der Filterwechselanzeige  
Für die Kombination mit der 5/UNI-FT und TAC  
Einbau in Standard-Schalterdose  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß glänzend  
Material: Kunststoff  
  
Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Taster  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/W2T  
Best.-Nr. 40011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Ein-Wippen-Taster  
Typ 5/WT  
Ein-Wippen-Taster zur kurzeitigen Änderung der Volumenstufen eines Lüfters in Verbindung mit der TAC-Steuerung  
Schaltung der Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60  
Einbau in Standard-Schalterdose  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß glänzend  
Material: Kunststoff  
  
Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Taster  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 5/WT  
Best.-Nr. 40010